**Testoversikt godkjente rørtyper i Silencio Thermo ®**

Silencio Thermo er en trefiberplate forberedt for vannbåren gulvvarme. Da oppbygningen krever flere produkter fra eksterne leverandører som aluminium (varmefordelingsplate) og rør kvalitetssikrer Hunton Fiber AS disse med tester for å sikre optimal funksjon og sikkerhet for systemet.

Testene foregår med standardiserte interne test prosedyrer hvor eksterne leverandører innsender sine produkter for test og godkjennelse.

Se for øvrig vår leggeanvisning for mer informasjon.

Testet pr. okt 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leverandør** | **Rør type** | **Dimensjon** | **Farge** | **Godkjent** |
| Uponor AS | Wirsbo PE PEX QE PB 6 | 17mm  20mm | Hvit  Hvit | JA  JA |
| Probata AS | Univarm PE-XB  Univarm PE-X | 17mm  20mm | Rød  Rød | JA  JA |
| Roth Nordic AS | X-Pert S5 BPD PE-RT  X-Pert S5 BPD PE-RT | 16mm  20mm | Hvit m/ rød strek  Hvit m/ rød strek | JA  JA |
| Høiax AS | Høiax PE-XC | 17mm | Rød | JA |
| Klima og Varmeteknikk AS | PEX KVT- Qualpex  Utydelig skrift | 16mm  16mm | Grå  Hvit | JA  JA |
| Alecco Golvvärme | Warmia 5-lager Midi PE golvvärmerör" (PE-RT) | 16mm  20mm | Grønn  Grønn | JA  JA |
| Variant VVS Norge AS  Rørprodusent:  Fränkische Rohrwerke GmbH. | turatec multi (PE-RT/AL/PE-RT)  turatec multi (PE-RT/AL/PE-RT)  profitherm AL (PE-RT/AL/PE-RT)  ff-therm ML5 Difustop (PEXb/EVOH/PE)  ff-therm ML5 Difustop (PEXb/EVOH/PE)  alpex-duo XS (PEXb/AL/PE)  alpex-duo XS (PEXb/AL/PE) | 16mm  20mm  16mm  16mm  20mm  16mm  20mm | Hvit  Hvit  Grå  Hvit  Hvit  Hvit  Hvit | JA  JA  JA  JA  JA  JA  JA |
| Armaturjonsson | Silence 5 Layer EBOH  Arjonfloor Gulvvarme  4 layer EVOH Arjonfloor Gulvvarme | 16mm  20mm  16mm  20mm | Hvit  Hvit  Hvit  Hvit | JA  JA  JA  JA |

Hunton Fiber AS er ISO 9001 sertifisert og produksjonen skjer iht. et omfattende kvalitetssystem. Likevel må brukeren kontrollere produktene før montering. Vårt ansvar vil normalt være begrenset til å erstatte eventuelle mangelfulle plater med nye plater, og vi påtar oss intet ansvar for andre omkostninger knyttet til mangler som brukeren burde ha oppdaget før montering. Leggeanvisning må følges.