**Testoversikt godkjente rørtyper i Silencio Thermo ®**

Silencio Thermo er en trefiberplate forberedt for vannbåren gulvvarme. Da oppbygningen krever flere produkter fra eksterne leverandører som aluminium (varmefordelingsplate) og rør kvalitetssikrer Hunton Fiber AS disse med tester for å sikre optimal funksjon og sikkerhet for systemet.

Testene foregår med standardiserte interne test prosedyrer hvor eksterne leverandører innsender sine produkter for test og godkjennelse.

Se for øvrig vår leggeanvisning for mer informasjon.

Testet pr. okt 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leverandør** | **Rør type** | **Dimensjon** | **Farge** | **Godkjent** |
| Uponor AS | Wirsbo PE PEX QE PB 6 | 17mm20mm | HvitHvit | JAJA |
| Probata AS | Univarm PE-XBUnivarm PE-X | 17mm20mm | RødRød | JAJA |
| Roth Nordic AS | X-Pert S5 BPD PE-RTX-Pert S5 BPD PE-RT | 16mm20mm | Hvit m/ rød strekHvit m/ rød strek | JAJA |
| Høiax AS | Høiax PE-XC | 17mm | Rød | JA |
| Klima og Varmeteknikk AS | PEX KVT- QualpexUtydelig skrift | 16mm16mm | GråHvit | JAJA |
| Alecco Golvvärme | Warmia 5-lager Midi PE golvvärmerör" (PE-RT) | 16mm20mm | GrønnGrønn | JAJA |
| Variant VVS Norge ASRørprodusent:Fränkische Rohrwerke GmbH. | turatec multi (PE-RT/AL/PE-RT)turatec multi (PE-RT/AL/PE-RT)profitherm AL (PE-RT/AL/PE-RT)ff-therm ML5 Difustop (PEXb/EVOH/PE)ff-therm ML5 Difustop (PEXb/EVOH/PE)alpex-duo XS (PEXb/AL/PE)alpex-duo XS (PEXb/AL/PE) | 16mm20mm16mm16mm20mm16mm20mm  | HvitHvitGråHvitHvitHvitHvit | JAJAJAJAJAJAJA |
| Armaturjonsson | Silence 5 Layer EBOHArjonfloor Gulvvarme4 layer EVOH Arjonfloor Gulvvarme | 16mm20mm16mm20mm | HvitHvitHvitHvit | JAJAJAJA |

Hunton Fiber AS er ISO 9001 sertifisert og produksjonen skjer iht. et omfattende kvalitetssystem. Likevel må brukeren kontrollere produktene før montering. Vårt ansvar vil normalt være begrenset til å erstatte eventuelle mangelfulle plater med nye plater, og vi påtar oss intet ansvar for andre omkostninger knyttet til mangler som brukeren burde ha oppdaget før montering. Leggeanvisning må følges.