**FDV**

**Dokumentasjon for Jøtul brannmurplate JGFW-5**

1. **Prosjekt**

|  |  |
| --- | --- |
| Entreprenør: |       |
| Prosjektadresse: |       |
| Bruksområde/bygningsdel: |       |

1. **Produktbeskrivelse**

Isolasjonsplater testet og godkjent som erstatning for brannmur, forutsatt at installasjon er utført ihht anvisninger.

Platetykkelse; 5 cm.

Leveres i følgende mål: 100X 122 cm og 122 X 244 cm

1. **Produkttype**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Frittstående ildsted |
|  | Innsats |
|  | Kassett |
|  | Innsats med omramming |
| X | Brannmur |

1. **Typebetegnelse**

|  |
| --- |
| Jøtul JGFW – 5 Brannmursplate |

1. **Produkt og materialinformasjon**

Forpakning: Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell.

Produkt: Produktets bestanddeler inneholder ikke mengder av miljøgifter utenfor grenseverdier satt i Parcom/Ospar-avtalen. Se anbefaling i eget punkt under ”Behandling av avfall” ved kondemnering.

Produktdata: Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og reservedeler.

1. **Emisjoner og miljøpåvirkning**

Utslipp til rom: Ingen

1. **Montering**

Produktets egenvekt (225 Kg/m3) må kalkuleres mot byggets dimensjonering av bjelkelag/bæreevne.

Ildsted skal monteres ihht. angitte oppstillingsvilkår i produktets tilhørende installasjonsmanual.

Montering av JGFW - 5 krever ingen søknadsplikt, men skal meldes til kommunens
Brann og Feiervesen.

1. **Idriftsettelse og operasjon**

Førstegangsbruk: Forsiktig fyring anbefales de første gangene.

Faremomenter: Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

Operasjon:

Forutsetningen for at JGFW - 5 kan tas i bruk, er at installasjonen er utført ifølge norsk regelverk og produktets monteringsanvisning
Ta godt vare på monteringsanvisningen da denne er et verdipapir for boligen.

Dette vil være avgjørende for om Jøtuls reklamasjonsbestemmelser skal være
gjeldende for produktet.

1. **Bruksområde**

Produktet er konstruert og testet til bruk som beskyttelse mot brennbare materialer. Erstatter brannmur.

1. **Reparasjoner**

Reparasjoner utføres av fagpersonell.

Se monteringsanvisningen.

1. **Endring**

Ved endring av produkt, vil Jøtuls reklamasjonsbestemmelser bortfalle.

1. **Rengjøring og vedlikehold**

Vedlikehold: Kan overmales.

Rengjøring utvendig: Ihht manualens anvisninger.

1. **Feilsymptomer og løsning**

Se manual

1. **Inspeksjon**

JGFW - 5 bør jevnlig inspiseres (visuelt) for skader.

Sprekker eller andre skader bør utbedres snarest av fagpersonell.

1. **Avfall**

Isolasjonsmateriale

1. **Behandling av avfall**

Jøtul anbefaler at alt avfall håndteres ihht NS9431, Klassifisering av avfall.

Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.

Einecs-nr: 215-199-1

Stoffer: Kalsiumsilikat

Klassifisering; Xi; R36/38

1. **Antatt levetid**

Antatt levetid/brukstid er 20 år.

1. **Vedlegg / dokumentasjon**

Generell manual

1. **Teknisk service**

Importør Jøtul AS

Postadresse Langøyveien P.B. 1411

Postnr og sted 1602 Fredrikstad

Telefon 69 35 90 00

Epost

Internettadresse [www.jotul.com](http://www.jotul.com)