|  |  |
| --- | --- |
| **Maling og Lakk** | **Egendeklarasjon** på at navngitte produkter tilfredsstiller de krav som stilles til maling og lakk i BREEAM-NORs emne HEA 9 |

Dette skjemaet skal fylles ut av **PRODUSENT** av maling og lakk.

Det er viktig at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres til grundighet når man undersøker hvorvidt emisjonstester og/eller testrapporter viser at produktet tilfredsstiller de standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. **Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill.**

**Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder.**

EU’s malingsdirektiv (2004/42/CE) bruker følgende inndeling på maling og lakk. Vi ber om at samme inndeling (a, b, c,…, l) benyttes i kolonne 2 i tabellen der produktinformasjon deklareres.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) | 1. Interior glossy walls and ceilings (Gloss >25@60°) |
| 1. Exterior walls of mineral substrate | 1. Interior/exterior trim and cladding paints for wood and metal |
| 1. Interior/exterior trim varnishes and woodstains, including opaque woodstains | 1. Interior and exterior minimal build woodstains |
| 1. Primers | 1. Binding primers |
| 1. One-pack performance coatings | 1. Two-pack reactive performance coatings for specific end use such as floors |
| 1. Multi-coloured coatings | 1. Decorative effect coatings |

Mer informasjon om hva som kjennetegner de forskjellige kategoriene finnes her: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUSENT:** | **Akzo Nobel Decorative Coatings AB** | | | | |
|  | **DEKLARERING AV PRODUKTINFORMASJON** | | | | |
| **Handelsnavn** | **Type (som i tabellen over)** | **VOC-innhold (g/L)** | **Vannbasert (VB) eller løsemiddelbasert (LB)** | **VOC-emisjoner etter 3 døgn (mg/m2h eller mg/m3). Gjelder kun kategori a) og b) maling!** | **Svanemerket eller EU-blomst (Ja/Nei)** |
| PROFESSIONAL 1 | a) | < 1 | VB | 420 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL 3 | a) | < 1 | VB | < 10 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL 5 | a) | < 1 | VB | < 10 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL 7 | a) | < 1 | VB | 19 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL 10 | a) | < 1 | VB | 19 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL 20 | a) | < 1 | VB | 18 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL A5 | a) | < 1 | VB | 1200 µg/ m2h | Ja \* |
| PROFESSIONAL A7 | a) | < 1 | VB | < 10 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL A20 | a) | < 1 | VB | < 10 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL P6 | a) | < 1 | VB | 750 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL P10 | a) | < 1 | VB | 1800 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL  Grund+ | a) | < 1 | VB | < 10 µg/ m2h | Ja |
| PROFESSIONAL Täckplast | a) | < 1 | VB | < 10 µg/ m2h | Nei |

\*) endret siden forrige utgave av dette egendeklarasjonsskjemaet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **JA** | **NEI** | **Kommentar** |
| 1. | Emisjonstestene av maling er utført iht. ISO 16000-9 eller ISO 16000-10, og emisjonene som er oppgitt er fra målinger gjort etter 3 døgn. | X |  |  |
| 2. | Malingen/lakken tilfredsstiller VOC-direktivet: Directive 2004/42/CE | X |  |  |

Vedr. konserveringsmidler:

Alle produktene i tabellen over inneholder konserveringsmidler som gjør produktene motstandsdyktige mot mikroorganismer før påføring.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Juridisk Ansvarlig: | Stilling: | Dato: |
| Kristian Bye | Daglig leder | 5.4.2018 |
| Signatur: | | |