|  |
| --- |
| http://www.dsb.no/PageFiles/12699/IMG10119REG.jpg1071 |
| H-vinduet Magnor As, 2240 Magnor13**YE 2013-HVM CE-001**Referansenummer på ytelseserklæringen |
| NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010Bygget som referansevindu type AT200B/AT200E/AT200SE/AT400/AT450AT450E/AT450SEVindu for bruk i yttervegg på bygninger.Solfaktor (G-faktor)\* : 0,35Lystransmisjon\* : 57% |