|  |
| --- |
| [http://www.dsb.no/PageFiles/12699/IMG10119REG.jpg](http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=ce-merket&source=images&cd=&cad=rja&docid=sIVgHYjCaxMySM&tbnid=YdLpZXoOSGm70M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Produkter-og-tjenester/Aktuelt/CE-merking-apner-doren-til-EOS-markedet/&ei=bQ9cUZ6EJMmB4gTR6YG4CA&bvm=bv.44697112,d.bGE&psig=AFQjCNFUJzcGhUtor4T9ce-y5xc3v4_4wQ&ust=1365074142362396)  1071 |
| H-vinduet Magnor As,  2240 Magnor  13  **YE 2013-HVM CE-001**  Referansenummer på ytelseserklæringen |
| NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010  Bygget som referansevindu type  AT200B/AT200E/AT200SE/AT400/AT450  AT450E/AT450SE  Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.  Solfaktor (G-faktor)\* : 0,35  Lystransmisjon\* : 57% |