YTELSESERKLÆRING

H-vinduet Magnor As
Krokeidevegen 6, 5244 Fana

Nr: YE 2013-HVM CE-001

1. Produkttype: Åpningsvindu utadslående toppsving og fastvindu.
2. Produkt ID: Ordrenr finnes i glass spacer.
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
4. Produsent: H-vinduet Magnor As

2240 Magnor

1. Godkjent representant: LGB
2. System for samsvarsbekreftelse: 3
3. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
4. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071)

SP Sveriges Tekniska Provningsinstitutt AB (Nr 0402)

1. Angitt ytelse:
Åpningsvindu og fastvindu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasse/ verdi****Vesentlige egenskaper** | AT200 | AT400 | AT450 |  |  |  |  |
| Motstand mot vindlast | npd | npd | npd |  |  |  |  |
| Regntetthet | 9A | npd | npd |  |  |  |  |
| Avgivelse av farlige stoffer | npd | npd | npd |  |  |  |  |
| Styrkebelastning av barnesikring | npd | npd | npd |  |  |  |  |
| Lydisolering Rw + Ctr | npd | npd | npd |  |  |  |  |
| U-verdi \* | 0,77 | npd | npd |  |  |  |  |
| Solfaktor (G-faktor)\*Lystransmisjon\* | 0,3557% | 0,3557% | 0,3557% |  |  |  |  |
| Lufttetthet | 4 | npd | npd |  |  |  |  |

\* er angitt med 3-lags glass (med ytre og indre glass E 1,0), basert på referanse størrelse 1,23x1,48m

1. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Leif Gunnar Borgen
Produktsjef
Fana 30/8/2013