Date 16 /05/2019

Akzo Nobel Coating AS, bekrefter at systemer som anvendes til brann beskytende tiltak som inkluder **Interchar**®, **Chartek**® produkter og tilsvarende primer / topp støkk som **Intergard**®, **Intercure**®, **Interthane**®, **Intercryl**® o.m. er ekskluderte som maling og lakk, som beskrevet under og ikke vurderes / omfattes av HEA02

Ekstrakt fra

MATERIALVEILEDERVEILEDEREN UTGITT AV GRØNN BYGGALLIANSE

Anders Nohre-Walldén . Utviklingssjef, Grønn Byggallianse, 2018

see page 7 of 15

***Eksempel 4- Innendørsmaling og -lakk***

***Kun innendørsmaling og lakk påført på stedet som omfattes av kategori a- k samt innendørs maling og lakk påført på tomten som omfattes av kategori a,b, i eller j i vedlegg I til direktiv 2004/42/EF omfattes av Hea 02 kriterie 7/9.***

***Eksempelvis vil maling spesifisert for spesielle produkter, for eksempel brannhemmende maling, ikke vurderes som dekorativ maling og lakk da disse faller utenfor standardene spesifisert i manualen.***

Ta kontakt hvis mer informasjon er nødvendig.

 *Nordic Region*

*16 Mai 2019*

***Paul Finn***

Technical Rep. - Protective Coatings - Nordic Region

Frosio Inspector No. 0420

e-mail: paul.finn@akzonobel.com

Mobile: +47 91 79 32 79

All technical service and advising is based on laboratory trials and/or practical trials and shall be seen as a guidance when choosing products and working procedure.